**междурядный культиватор vanhoucke 4,5 м**

Междурядный культиватор Vanhoucke с подруливающей системой и с регулируемым местом оператора для управления. Систему подруливания можно отключить.

**Комплектация:**

Нескладная рама 4,5 м

2 опорных колеса регулируемых по высоте

Гидравлическая система подруливания 300 мм влево/вправо при помощи рукоятки-джойстика

Сиденье регулируемое по высоте и длине

Площадки для ног регулируемые по высоте и длине

Система крепления рабочих органов состоит из 7 независимых элементов. Каждый элемент укомплектован следующим:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Брус с четырьмя прямоугольными отверстиями для крепления рабочих органов |
|  | Шпиндель регулировки глубины |
|  | нейлоновый шарнир, нет необходимости смазки – проще обслуживание и долговечнее |
|  | крюк для фиксации элемента в верхнем положении при его не использовании |
|  | колесо литое Farmflex Ø300x100 |
|  | ножи 65 см из высокопрочной стали Hardox, с окучниками регулируемыми по высоте |
|  | комплект из пяти лапок на пружинных стойках |
|  | пружинные боронки: вибрирующие стальные |
|  | Сошники для внесения удобрения в почву под каждый ряд капусты |

Система внесения удобрений с двумя баками по 160 литров и шестью выходами.