**сеялка точного высева**

**Kverneland Accord Miniair Nova**

**Концепция рамы:**

* За основу взята рама сеялки Monopill
* Основная рама - квадратная труба 90 мм
* Рабочая ширина, м: 2,0 – 6,5
* Для благоприятного центра тяжести колёса сзади рамы
* Колеса 7.00-12
* Оптимальные возможности для сева на гребнях (серийно)
* Узкорядный сев, с одинарной секцией - мин. междурядье 11см
* Сев на грядах
* Колеса между рядами (междурядье > 45 см) или вне гряды
* Маркёры в различных вариантах - опция

**Основные преимущества:**

* + Приятная в эксплуатации
  + Лёгкое изменение междурядья благодаря новым кронштейнам крепления секций
  + Не требуется идентичности номера левой и правой половины высевающего центра
  + Клапан для быстрого и полного опорожнения воронки
  + Простое крепление и быстрая смена сошника
  + Пружины для изменения нагрузки или разгрузки секции
  + Простая настройка высоты рамы – нет увеличения цены за оборудование для сева на грядах / гребнях
  + Подпружиненное, самонастраивающееся сопло очистки и отсекатель для снижения затрат на обслуживание
  + Выше скорость сева

**Междурядье**

**Семена**

**Технические характеристики:**

Сев на гребнях в стандарте, высота гребней до 34 см

Привод от ВОМ 540 об/мин

Расстояние между секциями 75 см

Расстояние между строчками в секции 5 - 11 см, регулируемое

Расстоянием между семенами в строчке от 1,8 до 10,9 см (с данным высевающим диском)

**Цены со склада Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| KAMANT3-4 | **Сеялка точного высева Kverneland Accord MiniAir Nova, двойная секция, 3 м, укомплектована:**  Рама 3м, жесткая, без маркеров  Двойная высевающая секция – 4 шт  Комкоотделитель – 4 шт  Высевающий диск 8008 Морковь – 8 шт  Вакуумный очиститель  ВОМ 6х8 шлицов | 20 734,00 |