

**Тюковые пресс-подборщикиCICORIA (Италия)**



CICORIA (ЧИКОРИЯ) - этоузкоспециализированная итальянская фирма, которая имеет 88-летний опыт в проектировании и производстве тюковых пресс-подборщиков. Широкая линейка тюковых пресс-подборщиков сможет удовлетворить различные требования Клиентов присборе соломы, сена и других остатков с/х культур. Пресс-подборщики CICORIAмногократно испытаныв различных, даже самых тяжелыхклиматических условиях. Машины характеризуются стабильной работой и высокой надежностью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тяжелые и плотные тюки.** Длинный ход поршня, 75 см при 90 ударов в минуту, обеспечивает максимальную мощность прессования и одинаковую плотность тюков, а также высочайшую(в своем классемашин)производительность.Масса и плотность тюков регулируется посредством механизма контроля плотности вчетырех направлениях. | | | |
|  |  | | | **Высокая производительность.** Широкоеокно для загрузки прессовальной камеры пресс-подборщиков Cicoria позволяет вместить большие объёмы соломы и др. продуктов в камеру. Это позволяетдостичь высочайшейпроизводительности и сделать максимальное количество тюков в час. |
|  | **Вязальный аппарат CICORIA - инженерное решение для надежного и аккуратного узловязания.**Тюковые пресс-подборщики Cicoria комплектуютсявязальнымаппаратом собственной разработки: ● Конец хода поршня далеко от центра вала узловязателя, для уменьшения нагрузкинатяжения шпагата на вязальный аппарат. ● Ультралёгкие иглы ● Специальный ключ, помогающий завязать шпагат в крепкий и аккуратный узел ● Узкая щель для игл и специальные направляющие дляиглисключают контактматериала с вязальными аппаратами. | | | |
|  | **Регулировкаплотности**  Модели тюковых прессов PRO, TOP и SPECIAL CUT имеют систему регулировки давления в 4-х направлениях для лучших характеристик плотности тюков,одновременно обеспечивая формирование тюков идеальной прямоугольной формы. | | | |
|  | | | **Длинная прессовальная камера**  Модели PRO, TOP и SPECIAL CUT имеютдлинную камеру прессования, чтобы производить плотные тюки правильной прямоугольной формы в любых рабочих условиях для самых требовательных клиентов. | |
|  | | | **Мощная передача**  Модели PRO, TOP и SPECIAL CUT разработаны с кривошипом тяжёлого противовеса и мощной передачей, чтобы преодолеть критические точки цикла сжатия и обеспечить стабильность при режиме работы более чем 90 ударов в минуту. | |
|  | | **Гидравлический подъем подборщика**  позволяетоператору регулировать высоту подборщика из кабины трактора | | |
|  | |  | | |



**СерияSPECIAL CUTмодели TP 2747S2 / TP 2749 S3**

Пресс-подборщики серии SPECIALCUT оснащены специальным оборудованием для резки и сплющивания соломы до фракции 3 см. Эти машины целесообразно использоватьв том случае, когда собираемая солома используется для кормления скота.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Цилиндр подборщика имеет бóльший диаметр и механизм для измельчения и расплющивания соломы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Солома режется на фракции не более 3-х см и плющится | Сверхплотные тюки имеют большую массу, по сравнению с обычным пресс-подборщиком | 2 или 3 вязальных аппарата с вентилятором для очистки в стандартной комплектации |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | **SMALL** | **STANDARD** | **PROFESSIONAL** | | **TOP** | | **SPECIAL CUT** | |
| Модели | **1545 S** | **1547 S** | **2747 S(/F)** | **2749 S(/F)** | **8747 S(/F)** | **8749 S(/F)** | **TP2747** | **TP2749** |
| **Параметры тюков** | | | | | | | | |
| Высота x ширина (см) | 35x47 | 35x47 | 35x47 | 37x47 | 37x49 | 37x47 | 37x47 | 37x49 |
| Длина тюка (см) | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
| Масса тюка (кг) | 18-30 | 18-30 | 24-48 | 25-50 | 24-48 | 25-48 | 24-48 | 25-50 |
| **Вязальный механизм** | | | | | | | | |
| Кол-во вязальных аппаратов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Тип материала | полипропилен | | Полипропилен (S) либопроволка (F) | | | | полипропилен | |
| **Подборщик** | | | | | | | | |
| Ширина (см) | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| Пальцы подборщика | 56 | 64 | 64 | 64 | 90 | 90 | 64 | 64 |
| **Поршень на амортизации** | | | | | | | | |
| Кол-во ударов вмин (при 540 об/мин) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Длина хода поршня (см) | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **Подача 2-мя вилами** | | | | | | | | |
| Загрузочный канал, см2 | 1640 | 1640 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| **Габаритные размеры** | | | | | | | | |
| Транспортная длина (см) | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Ширина (см) | 210 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 250 | 250 |
| Высота (см) | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Масса (кг) | 1200 | 1250 | 1375 | 1450 | 1500 | 1575 | 2000 | 2050 |
| **Трактор** | | | | | | | | |
| Мощность (л.с. / кВт) | 30/22 | 34/25 | 39/29 | 45/33 | 50/37 | 55/40 | 54/40 | 60/44 |

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Конвейер для сорго и кукурузы.** Это сборная, управляемая система, предотвращающая потерю короткостебельных продуктов как остатки кукурузы или сорго | **Вентилятор для очистки узловязального оборудования**сокращает перерывы для очистки и смазки узловязального оборудования, продлевая срок службы машины.  *(стандартное оснащение для серииSPECIALCUT)* |
|  |  |
| **Гидравлическое смещение дышла**позволяет оператору быстро перейти из рабочего положения в транспортное не выходя из кабины трактора. | **Третье центральное колесо**используется, для улучшения стабильности пресс-подборщика приработена неровных полях. Необходимая опциядля работы на полях кукурузы и риса. |