Eco Rain ST2

Спецификация

* Привод от турбины, запатентованная система «Turbimec».
* Турбина 3/20 — 10/50.

Стандартное оборудование

* Ручное устройство для подъёма-опускания тележки.
* 3 колесная тележка, с регулируемой колёсной базой и грузы.
* Стандартный пистолет с соплами.
* 4 метровый резиновый шланг для питания, с муфтами.
* Колеса модели 195/70 R 15.
* Манометр в глицериновой ванне и калибровочный кран.
* Электрический тахометр, показывающий скорость наматывания и длину размотанного шланга (Taky).
* Колесо для ручной намотки шланга.
* Оцинкованная башня и рама.
* Инструкция по эксплуатации и каталог запасных частей.

Модели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **База** | **Диаметр** | **Длина ПЭ трубы** |
| 63 TG | ST2 | 63 | 250 — 280 — 300 |
| 70 TG | ST2 | 70 | 220 — 240 — 270 — 300 |
| 75 TG | ST2 | 75 | 200 — 220 — 230 — 245 — 250 — 300 |
| 82 TG | ST2 | 82 | 180 — 200 |

Дополнительное оборудование

* 60 см резьбовое соединение для орошения кукурузы, c/w гайки, болты и прокладки.
* Автоматический запорный клапан низкого давления  1”1/2.
* Автоматический запорный клапан высокого давления  3” R.
* Стандартная тележка с 3 колесами.
* Набор балласта (2).
* Тележка низкого орошения с клапанами для двух пистолетов (пистолеты не включены).
* Ручное механическое устройство для подъёма-опускания тележки.
* Электронный многофункциональный набор с приводом, DOSIDISA.
* Солнечная панель, поддерживающая заряд батареи.
* Солнечная панель, поддерживающая заряд батареи — большая модель.
* Батарея 12 В.
* Оцинкованный барабан.

Галерея: St2
















Габаритные размеры: St2

**[](http://irrimec.newagri.su/wp-content/uploads/2016/12/dimensione_St21.jpg)**