**СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК С 2 ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ШНЕКАМИ**

**PROFILE 80 - SERIES**



|  |  |
| --- | --- |
| N° Сильные стороны | Преимущества пользователя |
| **1 Простая взвешивающая система или опциональная программируемая версия  (80 рационов с 15 ингредиентами)** | - Возможно взвешивание всех ингредиентов в рационах  - Точное управление количеством загрузки и количеством корма  - Улучшенная система управления кормовыми ресурсами |
| **2 Два эксклюзивных шнека для перемешивания:**  **- Ножи установлены для “Протягивания ” режущий эффект**  **- Aсимметричные зубья для чистого среза и самоочищающегося эффекта**  **- Переменный шаг витков на вершине четверть-витка для быстрого разделения всего рулона**  **- Возможны два положения дополнительных вспомогательных ножа для быстрого измельчения**  **- Два выгрузных скрепера для равномерной выгрузки в линию** | - Быстрое измельчение всего рулона  - Улучшает качество перемешивания , оптимальное распределение продукта во всем корпусе  - Возможность изготовления сухого рациона  - Ровная раздача любого корма любой волокнистости  - Кузов полностью разгружается благодаря регулируемому скреперу |
| **3 Надежный и тестированный привод шнека (разработка Kuhn):**  **- Большой планетарный редуктор**  **- Большое расстояние между двумя подшипниками (между редукторным и шнековым)**  **- Анти шоковая конструкция нижней части кузова - поглощает нагрузки, воспринимаемые шнеком** | - Превосходная сопротивляемость нагрузкам возникающим при разделении рулона  - Долгий срок службы достигается превосходной надежностью ключевого компонента : редуктора шнека  - Улучшенная прочность и срок службы  - Превосходная точность взвешивания  - Взвешивание возможно с машиной отцепленной от трактора |
| **4 Кормление: хороший выбор!**  **- выгрузной конвейер раздает на правую или левую сторону в стандарте**  **- ПВХ конвейерная лента**  **- привод конвейеров двумя гидромоторами**  **- Дополнительный наклонный ПВХ конвейер или боковое смещение основного конвейера** | - Широкий выбор аксессуаров для качественной раздачи корма  - Бесшумная работа ПВХ конвейеров |
| **5 Компактные габариты машины:**  **- Два вертикальных шнека разработаны для большой вместимости и при этом низкой высоты машины**  **- Колесная ось разработана, чтобы колеса не выходили за габарит бункера, наружная ширина колеи 2,38 м** | - Машина подходит для кормления во всех типах ферм |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **PROFILE 1480** | **PROFILE 1680** | **PROFILE 1880** |
| Объем | 14 м³ | 16 м³ | 18 м³ |
| Полная высота | 2.55 м | 2.84 м | 3.00 м |
| Полная ширина | 2.40 м | 2.40 м | 2.41 м |
| Наружная ширина колеи | 2,38 м | 2,38 м | 2,38 м |
| Полная длина | 7.01 м | 7.02 м | 7.05 м |
| Максимальная ширина погрузочного ковша | < 4.25 м | < 4.32 м | < 4.40 м |
| Масса без нагрузки (кг) | 5490 кг | 5650 кг | 5740 кг |
| Минимальная мощность на ВОМ рекомендуемая | 59 кВт (80 л.с.) | 66 кВт (90 л.с.) | 66 кВт (90 л.с.) |
| Требуемая гидравлика трактора | Два гидровыхода двойного действия  + гидровыход двухстороннего действия для дополнительных функций | | |
| Требуемая гидравлика трактора (для опционального электроуправления) | Клапан одностороннего действия со свободным сливом для электроуправления | | |
| Требования к производительности насоса | 20 – 50 л / мин при 180 атм | | |
| **СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** | **PROFILE 1480** | **PROFILE 1680** | **PROFILE 1880** |
| Два вертикальных шнека с шестью ножами | + | + | + |
| Противопереполнительное кольцо | Опционально | + | + |
| 3х точечная система взвешивания | + | + | + |
| Интегрированное шасси | + | + | + |
| Одна ось с колесами 385 / 55 x 22.5 | + | + | + |
| Скорость вращения шнека | 29 Мин-1 | 29 Мин-1 | 29 Мин-1 |
| Тип управления | Прямое, гидрораспределителем трактора  Опционально электроуправление | | |
| Раздача корма | Передний конвейер раздача направо или налево | | |
| 2 регулируемых контр-ножа | + | + | + |
| Лестница | + | + | + |
| Механически регулируемая опорная стойка | + | + | + |
| Гидравлические тормоза | + | + | + |
| Стояночный тормоз | + | + | + |
| Габаритные огни | + | + | + |
| Карданный вал со срезным болтом | + | + | + |

**Розничные цены в Euro, самовывозом со склада поставщика, включая НДС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code**  **number** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **EURO** |
| **PROFILE80-2VA01** | PROFILE 1480 с передним конвейером, управление от распределителя трактора | 48 257,00 |
| **PROFILE80-2VA02** | PROFILE 1680 с передним конвейером, управление от распределителя трактора | 50 693,00 |
| **PROFILE80-2VA03** | PROFILE 1880 с передним конвейером, управление от распределителя трактора | 51 722,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА ЗАВОДЕ** | **EURO** |
|  | **УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ** |  |
| **1938623M** | Электроуправление | 1616,00 |
|  | **АДАПТАЦИЯ К ПРОЕЗДУ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ** |  |
| **1937412M** | Колеса 295 / 60 R 22.5 (взамен 385 / 55 x 22.5) уменьшение высоты на 80 мм | 619,00 |
| **4900108** | ВОМ с большим углом поворота | 634,00 |
| **A78005062** | ВОМ с большим углом поворота и 8 шлицевой вилкой | 1 189,00 |
|  | **АДАПТАЦИЯ К ТРАКТОРУ** |  |
| **1937295M** | Машина без гидравлических тормозов | - 252,00 |
| **1938602M** | Машина без габаритных огней | - 55,00 |
| **1937008M** | Опорная стойка с гидроприводом (необходим отдельный гидровыход двойного действия) | 343,00 |
| **1937024M** | Двух скоростной редуктор: 16 или 29 мин-1 (механическое управление) | 2 566,00 |
| **1937037M** | Двух скоростной редуктор: 16 или 29 мин-1 (тросовое управление) | 2 870,00 |
| **1937730M** | Перепускной клапан для тракторов с производительностью более 60 л/мин и электроуправлением | 341,00 |
|  | **ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И РЕЗКА** |  |
| **1937197M** | Противопереполнительное кольцо для PROFILE 1480 (увеличение высоты на 130 мм) | 1 408,00 |
| **1937670M** | 6 ножей усиленных сплавом карбида (взамен стандартных), требуется заказывать 2 комплекта | 436,00 |
| **1937666M** | Гидравлическое управление 2-мя контр-ножами | 683,00 |
| **1937910M** | Задний погрузочный ковш для концентратов | 661,00 |
|  | **ВЗВЕШИВАЮЩАЯ СИСТЕМА** |  |
| **1938221M** | Машина без взвешивающей системы | - 1 850,00 |
|  | **РАЗДАЧА КОРМА** |  |
| **1937755M** | Регулируемый конвейер 0.80 м устанавливается спереди справа для машин с электроуправлением\* | 3 131,00 |
| **1937756M** | Регулируемый конвейер 0.80 м устанавливается спереди слева для машин с электроуправлением\* | 3 131,00 |
| **1937758M** | Гидравлическое смещение переднего конвейера вправо и лево для машин с электроуправлением (не совместимо с 0.8 м боковым конвейером) | 843,00 |
| **1937723M** | 0.30 м удлинение для 0.80 м ПВХ конвейера для машин с электроуправлением | 524,00 |
| **1937726M** | 76 см3 гидромотор (вместо 112 см3) на ПВХ конвейер 0.80 м | 1,00 |
| **1937725M** | Правый магнит для центрального ПВХ конвейера | Консультируйтесь с нами |
| **1937803M** | Левый магнит для центрального ПВХ конвейера | Консультируйтесь с нами |

**\*Только один боковой конвейер 0.80 м левый или правый можно установить на центральный конвейер.**

**Опции для взвешивающей системы, пожалуйста, смотрите на странице «взвешивающие системы»**