**механическая навесная сеялка**

**ortomec Multi-Seed 140/23**

**Технические характеристики:**

3 точечно навесная машина

Рабочая ширина 140 см

Минимальная мощность трактора 16 кВт/ 22 л.с.

Быстрая смена семян с системой выгрузки при помощи подъема бункера

23 бороздодела с пружинами для давления на грунт

Ручная регулировка глубины бороздоделов при помощи рукоятки

Быстрое смещение бороздоделов для минимального междурядья 4 см

Отдельный распределитель для каждого ряда с независимым открытием и закрытием

Ручная регулировка кол-ва семян

Подвижные части и привод защищены от плохой погоды и пыли благодаря конструкции рамы «box-type»

Гидравлическая система для двух роликов работает от гидравлики трактора

Ролики из нержавеющей стали Ø 323 мм оборудованы чистиками

Бункер для семян из нержавеющей стали

Электрический встряхиватель бункера для постоянной подачи семян

Вес: около 450 кг.

**Цены со склада Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| MS14023 | Механическая навесная сеялка Ortomec MULTI-SEED 140/23 | \*\*\*\*\*\* |