**салатоуборочный комбайн**

**ortomec 2000-140B**

Комбайн приспособлен для работы на открытом грунте и парнике.

**Стандартная комплектация:**

3 точечно навесная машина

Минимальная мощность трактора 18 кВт/ 25 л.с.

Ширина подбора 140 см

Нож-пила для режущей системы

Режущая система: Тип B с высотой входного отверстия 31 см с 2 шкивами

Размеры комбайна: ДхШхВ 225х167х110 см

Регулировка ширины колеи и высоты колес

Колеса: 16х6.50-8, регулируются по высоте и по ширине колеи

Вес: около 400 кг

Транспортер на раме из нержавеющей стали

Задняя площадка закрывается на 90º, длина 80 см

Верхняя площадка для контейнеров

ВОМ 540 об/мин, независимая гидросистема с баком

Регулировка высоты среза посредством гидравлики, при помощи ролика из нержавеющей стали

Регулировка скорости ножа посредством клапана

Двойной контроль высоты среза как из комбайна, так и из трактора

Регулировка скорости транспортера посредством клапана

3 запасных ножа

**Цены со склада Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| TH2000-140B | Салатоуборочный комбайн Ortomec 2000-140B | \*\*\*\*\*\*\*\* |