**КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ AVR COMPACT**



У многих фермеров нет оборудования с передним валом отбора мощности, поэтому для повышения функциональности Multivator, компания AVRразработало устройство для сцепки, которое дает возможность установить другие машины за Multivator. Устройство называется CompactIII. В первую очередь это касается картофелесажалок AVR. Бороздки для посадки клубней формируются задней пластиной Multivator. Формируются ровные грядки и глубина бороздок по отношении к плоскости поля одинаковая. Благодаря тому, что Multivatorделает бороздки посадочная машина располагается рядом с культиватором. Получается очень компактная комбинация машин, которая легко управляется менее мощными тракторами.

**Compact 4x75**

**Стандартная комплектация:**

Навешивается сзади (общая ширина 3088 мм)

3-х точечная навеска для установки посадочных машин сзади

Усиленное шасси

Усиленный привод (до 250 л.с.) с кулачковой муфтой (3200 Nm)

Ротор с усиленными приваренными зубьями 50х12 мм

Боковой привод цепной (стандарт 416 об/мин)

Самоочистка кожуха при помощи пружинного подвеса

Пластина для формирования бороздок (регулировка глубины)

**Цены со склада в Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR912075 | Культиватор-гребнеобразователь (для комбинации с сажалкой) AVR Compact 4 x 75 см | 20604,00 |

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR912105 | зубьяизтвердогосплаваWIDIA(4x75)(50x12 mm) вместо стандартных | 2 127,14 |
| NR912110 | Комплектрыхлителей (4 шт), навешиваютсяспереди, гидрорегулировка высоты = CULTISET (разделены 40-20-20-40) | 3 450,94 |
| NR912120 | Комплектрыхлителейдлялегкойпочвы (4 шт) навешиваются спереди | 1 470,89 |
| NR911200 | 3-х скоростная коробка передач (358 - 425 - 508 лб/мин)(2250 Nm) | 3 054,93 |
| NR911111 | Система самоочистки кожуха с гидроцилиндром | 610,99 |
| NR911300 | Противовес на противоположную сторону от привода | 441,27 |

**Compact 4x90**

**Стандартная комплектация:**

Навешивается сзади (общая ширина 3800 мм)

3-х точечная навеска для установки посадочных машин сзади

Усиленное шасси

Усиленный привод (до 250 л.с.) с кулачковой муфтой (3200 Nm)

Ротор с усиленными приваренными зубьями 50х12 мм

Боковой привод цепной (стандарт 416 об/мин)

Самоочистка кожуха при помощи пружинного подвеса

Пластина для формирования бороздок (регулировка глубины)

**Цены со склада в Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR922075 | Культиватор-гребнеобразователь (для комбинации с сажалкой) AVR Compact 4 x905 см | 22433,00 |

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR921205 | зубьяизтвердогосплаваWIDIA(4x90)(50x12 mm) вместо стандартных | 2624,98 |
| NR922120 | Комплектрыхлителейдлялегкойпочвы (4 шт) навешиваются спереди | 1470,89 |
| NR921200 | 3-х скоростная коробка передач (358 - 425 - 508 лб/мин)(2250 Nm) | 3054,93 |
| NR921111 | Система самоочистки кожуха с гидроцилиндром | 610,99 |