**КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ AVR multivator**



Для современных фермеров и подрядчиков, мощность и эффективность являются наиболее важными критериями при выборе системы подготовки и оборудования для «быстрой» подготовки грядок. Культиватор от AVR, под названием Multivator, это машина, которая полностью отвечает этим требованиям. При разработки данной модели учитывались три основных критерия, для достижения высоких показателей работы:

- хорошее дробление, благодаря более однородной переработке

- увеличенная мощность (увеличенная скорость работы)

- и что даже может быть более важно увеличенная глубина обработки почвы

В первую очередь, Multivator был разработан как агрегат для подготовки грунта к посеву в качестве альтернативы фронтальной роторной баране. Основной недостаток вращающейся бороны в том, что после нее остается большое количество комьев земли на грядках для посадки. Благодаря Multivator, почва сначала обрабатывается, а затем ровно разделяется на грядки. Затем, при помощи посадочной машины, расположенной за трактором, сеянцы попадают в эти грядки. Больше, в период подготовки почвы к посеву, грядки в обработки не нуждаются.

В Multivator установлено 100 зубьев (в междурядном культиваторе их 75, а в культиваторе для предпосевной обработки почвы 135). Эти зубья похожи на те, которые используются на других роторных культиваторах AVR. Для достижения оптимальной производительности с учетом особенностей грунта, Multivator может быть оснащен 3-х скоростной коробкой передач. Multivator может быть установлен как спереди так и сзади трактора. Тогда он может использоваться агрегата для подготовки грядок. Вот почему он называется Multivator

**MultivatorFarmer4x75**

**Стандартная комплектация:**

Кардан со срезным болтом

Навешивается спереди

Пластина

Каток спиральный V-образный

Колеса контроля глубины (пневмат.) – 2 шт

Приваренные зубья 40х10 мм

Самоочистка кожуха при помощи пружинного подвеса

3-х скоростная коробка передач со сквозным ВОМ (2250 Nm)

Боковой привод цепной

**Цены со склада в Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR931075 | Культиватор-гребнеобразователь фронтальный AVR MultivatorFarmer 4 x 75 см | 19348,00 |

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR931102 | выравнивающий брус перед катком | 996,00 |
| NR931105 | зубья из твердого сплава WIDIA (4x75)(40x10 mm) вместо стандартных | 1686,00 |
| NR931210 | Гребнеобразующийкожух4x75 (не используется как междур. культиватор) | 1279,00 |
| NR931104 | Комплект дополнительных колес контроля глубины (пневмат.) | 758,00 |
| NR931111 | Система самоочистки кожуха с гидроцилиндром | 611,00 |
| NR931110 | Дорожные огни | 679,00 |
| NR931120 | Набор элементов для установки катка сзади Multivator | 373,00 |
| NR931130 | Кулачковая муфта (2250 Nm) | 554,00 |
| NR931103 | Каток спиральный V-образный, поставляемый отдельно | 1629,00 |
| NR931300 | Короткая 3-х точка для навески на передние длинные рычаги трактора, только для машин в конфигурации для предпосевной обработки | 0,00 |

**MultivatorHD 4x75**

**Стандартная комплектация:**

Навешивается спереди/сзади

Противовес на противоположную сторону от привода

Пластина

Каток спиральный V-образный

Колеса контроля глубины (пневмат.) – 2 шт

Приваренные зубья 50х12 мм

Самоочистка кожуха при помощи пружинного подвеса

Кардан с кулачковой муфтой (2250 Nm)

Усиленная 3-х скоростная коробка передач со сквозным ВОМ (250 л.с.)

Боковой привод цепной

**Цены со склада в Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR942175 | Культиватор-гребнеобразователь AVR MultivatorHD 4 x 75 см | 22561,00 |

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR942102 | выравнивающий брус перед катком | 973,00 |
| NR942105 | зубья из твердого сплава WIDIA (4x75)(40x10 mm) вместо стандартных | 2 093,00 |
| NR942104 | комплект дополнительных колес контроля глубины (пневмат.) | 747,00 |
| NR942111 | система самоочистки кожуха с гидроцилиндром | 600,00 |
| NR942110 | дорожные огни | 668,00 |
| NR942120 | набор элементов для установки катка сзади Multivator |  |
| NR942103 | каток спиральный V-образный, поставляемый отдельно | 1 607,00 |
| NR942150 | охлаждение масла в коробке передач | 1 776,00 |

**Multivator 4x90**

**Стандартная комплектация:**

Навешивается спереди/сзади

Пластина

Каток спиральный V-образный

Колеса контроля глубины (пневмат.) – 2 шт

Приваренные зубья 50х12 мм (128 шт)

Самоочистка кожуха при помощи пружинного подвеса

Кардан с кулачковой муфтой (2250 Nm)

Т-коробка передач с кулачковой муфтой (250 л.с.)

Боковой привод цепной

Усиленное шасси

**Цены со склада в Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| NR951090 | Культиватор-гребнеобразователь AVR Multivator 4 x 90 см | 21 969,00 |

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR951200 | 3-х скоростная коробка передач с приводом от оси | 973,00 |
| NR951202 | выравнивающий брус перед катком | 2 093,00 |
| NR951205 | зубья из твердого сплава WIDIA (4x75)(40x10 mm) вместо стандартных | 747,00 |
| NR951111 | комплект дополнительных колес контроля глубины (пневмат.) | 600,00 |
| NR951110 | система самоочистки кожуха с гидроцилиндром | 668,00 |
| NR951203 | дорожные огни |  |
| NR951300 | каток спиральный V-образный, поставляемый отдельно | 1 607,00 |