**картофелесажалка 2-х рядная**



**AVRUH 3720**

является 2-х рядной машиной смеханическим или гидравлическим приводом. Вариант с гидравлическим приводом значительнофункциональнее.Например: электронная регулировка плотностипосадки.Другим вариантом является 1700 кг бункерс гидравлическим наклоном.

**Стандартнаякомплектация:**

**Механический привод:**

Механическое управление с набором для изменения междурядного расстояния

Сошники, лента с ложками∅ 82 мм

Колеса 11.5/80x15.3, механический встряхиватель ремня, отражатели земли

Междурядье – 75/80/85/90 см

Фиксированный бункер вместимостью 1200 кг

**Гидравлический привод:**

Полностью гидравлическое управление с легким управлением с помощью сенсорного экрана

Компьютер включает в себя: измерение площади, контроль посева и изменения междурядья

Сошники, лента с ложками ∅ 82 мм, роликовые диски

Колеса 11.5/80x15.3, механическийвстряхиватель ремня, отражатели земли

Междурядье – 75/80/85/90 см

Фиксированный бункер вместимостью 650 кг

Совместима с ISOBUS

**Цены со склада в Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| UH3720M | Картофелесажалка 2-х рядная AVR UH 3720, механический привод | 13 261,00 |
| UH3720H | Картофелесажалка 2-х рядная AVR UH 3720, гидравлический привод | 19 472,00 |

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20210 | плавающий сошник | 724,00 |
| 20220 | плавающиесошникисиндивидуальными колесами глубины | 1 211,00 |
| 20230 | плавающиесошники с одним общим колесом глубины | 1 301,00 |
| A20210 | плавающийсошник (дополнительный) | 962,00 |
| A20220 | плавающий сошник с индивидуальным колесом глубины (дополнительно) | 1 256,00 |
| A20230 | плавающий сошник с общим колесом глубины (дополнительно) | 1 346,00 |
| 10320 | стальная ложечка Ø 74 мм | 396,00 |
| A20330 | ременьсостальнымиложками Ø 74 мм (комплект на 2 ряда) (дополнительно) | 1 358,00 |
| A20340 | металлические вставкидлявысаживающихложек Ø 74 мм (комплект на 2 ряда) (дополнительно) | 396,00 |
| A20350 | вставки для высаживающих ложек средние Ø 82 мм - белые (комплект на 2 ряда) (дополнительно) | 147,00 |
| A20360 | вставки для высаживающих ложек маленькие Ø 82 мм - серые (комплект на 2 ряда) (дополнительно) | 158,00 |
| 20510 | электрический, регулируемый встряхиватель ремня для механики | 1 641,00 |
| 20511 | электрический, регулируемый встряхиватель ремня для гидравлики | 1 448,00 |
| 20550 | фиксированный бункер 1700 кг для механики | 962,00 |
| 20551 | фиксированный бункер 1700 кг для гидравлики | 1 324,00 |
| 20573 | контроль уровня бункера для гидравлики | 860,00 |
| 20580 | дистанционныйэлектроконтрользаслонок | 487,00 |
| 20560 | гидрорегулировкагребнеобразующего кожуха | 2 885,00 |
| 20530 | комплект для отключения ленты с ложками, на один ряд | 91,00 |
| 20536 | боковые пластины для удержания земли в постели | 475,00 |
| 20592 | следоудалители | 249,00 |
| 20596 | дорожные огни | 1 652,00 |
| 20610 | внесение гранулятов, только для механики | 1 177,00 |
| 20670 | механический привод внесения удобрений | 1 177,00 |
| 20671 | электрический привод внесения удобрений | 1 878,00 |
| 20805 | датчик пустых ложек + счетчик гектаров | 1 324,00 |
| 20830 | 7.0" TFT дисплей (отображает до 4-х камер) за единицу | 1 460,00 |
| 20840 | цветная камера со светодиодной подсветкой | 826,00 |

С уважением,

Емуков Андрей

Коммерческий Директор

ООО "НьюАгри.ру"

+7 9852932974

[ean@newagri.ru](mailto:ean@newagri.ru)