**Барабанные дождевальные машины IRRIMEC ST15**

**Особенности:**

- Рама с пескоструйной обработкой и двумя слоями порошковой краски: эпоксидная антикоррозионная грунтовка и верхний слой из полиэстер краски с высокой ударной стойкостью, высокой атмосферной стойкостью и долговечностью. Нулевое воздействие загрязнений.

- Поворотная головка TG.

- Шланг из полиэтилена PE 80

- Турбина запатентованной системы "Turbimec" сменная для потоков от 25 до 130 м³/ч

- 6 скоростная коробка передач

- Автоматическая система для намотки шланга на постоянной скорости

- Система безопасного отсекания срабатывает в конце гона или в случае если шланг обмотки наматывается неравномерно

- Механическое устройство, чтобы поднять тележку и для закрепления подножки. Механический домкрат.

- Коробка для запчастей в гальванизированном шасси.

- Предохранительная защита по стандарту ЕС

**Стандартная комплектация:**

Стандартные колеса 10.0/80-12 PR10

Трехколесная тележка с грузами

Стандартный спринклер форсунками

4 метровый резиновый шланг питания в комплекте с муфтами

Манометр в глицериновой ванне и контрольный краник

Электронный тахометр (показания скорости сматывания) и длины размотки

Приводное колесо для ручной смотки шланга

Гальванизированное шасси

Руководство по эксплуатации и каталог запчастей

**Цены со склада Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| IR90TG450ST15 | Катушка для полива Irrimec 90 TG 450, REFLEX, 22-26-28, укомплектована:  6 метровый резиновый шланг питания в комплекте с муфтами  большие колеса 13.0/55-16 вместо стандартных  комплект гидравлики для подъема-опускания, опор  стальная двойная труба питания | 17 742,00 |