**ПОДЪЁМНИКИ БОЛЬШИХ МЕШКОВ УДОБРЕНИЙ LEVSAК**



|  |  |
| --- | --- |
| **Спецификация** | **LEVSAK** |
| Ширина, м | 0,98 |
| Длина, м | 1,85 |
| Требуемая грузоподъемность навески трактора (кг) | 2 500 |

**Цены со склада Продавца, включая НДС 18%, Евро:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Цена, Евро** |
| LEVSAKA02 | Подъемник больших мешков удобрений LEVSAK, оборудованный: | 4515,86 |
| 1947001M | - большим крюком, |
| 1947003 | - 4-мя гидравлическими муфтами. |

Внимание! Для работы с подъемником Levsak, разбрасыватели минеральных удобрений должны быть

оборудованыудлиненнымвалом