**Розничный прайс-лист Stoll погрузчики фронтальные!**

|  |
| --- |
| **Технические характеристики погрузчиков STOLL** |
| Модель погрузчиков | **Robust FZ 8** | **Robust FS 8** | **Robust FZ 10** | **Robust FS 10** | **Robust FZ 30** | **Robust FS 30** | **FE 750 P** | **FE 750 H** | **FE 850 P** | **FE 850 H** |
| С мех. парал. ведением/без парал. ведения  | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| Для тракторов: | МТЗ 82 | МТЗ 82 | МТЗ 82 | МТЗ 82 | МТЗ 1221 | МТЗ 1221 | МТЗ 82 | МТЗ 82 | МТЗ 82 | МТЗ 82 |
| Грузоподъемность внизу при работе с ковшом (на расстоянии 300 мм от точки вращения раб. органа) , кг | 1960  | 1650 | 2020 | 1720 | 2260 | 1950 | 1720 | 1450 | 1860 | 1590 |
| Грузоподъемность вверху при работе с ковшом (на расстоянии 300 мм от точки вращения раб. органа) , кг | 1510 | 1250 | 1510 | 1260 | 1730 | 1470 | 1210 | 1000 | 1340 | 1120 |
| Грузоподъемность внизу при работе с палетными вилами (на расстоянии 900 мм от точки вращения раб. органа), кг | 1960 | 1250 | 2020 | 1330 | 2260 | 1540 | 1720 | 1100  | 1860 | 1230 |
| Грузоподъемность вверху при работе с палетными вилами (на расстоянии 900 мм от точки вращения раб. органа), кг | 1510 | 930 | 1510 | 960 | 1730 | 1130 | 1210 | 740 | 1340 | 840 |
| Макс. высота подъема, м | 3450 | 3450 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | 3460 | 3460 | 3760 | 3760 |
| Производительностьнасоса, л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Время подъема, с | 4,4 | 4,4  | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,0  | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Масса погрузчика без рабочих органов, кг | 406 | 356 | 465 | 420 | 540 | 470 | 335 | 290 | 355 | 315 |
| Комплектация: погрузчик + монтажные рамы + однорычажное управление (джойстик) + 3-я линия гидравлики |
| Розничная цена в Евро с НДС  | **9100**  | **7650** | **9500** | **7850** | **10400** | **8850** | **8000** | **7250** | **8300** | **7500** |

Возможны поставки фронтальных погрузчиков для большинства моделей импортных тракторов – цены и сроки поставки по запросу.

(843) 295-80-35, 2968-043

r.r.750@mail.ru , saffredi@mail.ru