**Косилка**

**vicon extra 228**

****

Дисковая косилка в навесном исполнении с боковой подвеской режущего бруса и системой защиты non-stop.

* 8 режущих дисков с 3-мя ножами на каждом.
* Может работать под углом ± 35 градусов от горизонтали трактора.
* Перевод в транспортное положение (вертикально за кабиной трактора) осуществляется гидравлически.
* При встрече с препятствием режущий брус отводится назад и вверх, затем автоматически возвращается в рабочее положение.

|  |
| --- |
| **Vicon EXTRΔ 228 (7 дисков, ширина захвата 2,8 м)** |
| Необходимая мощность трактора: 80 л.с.Вес косилки в базовой комплектации: 609 кг |
| **Стандартная комплектация включает:** |
| **Артикул** | **Кол-во** | **Описание** |  |
| A132126632 | 1 | Базовая машина EXTRΔ 228, 8 дисков, ВОМ 540 об/мин |  |
| KT24327000 | 1 | 40 мм башмаки, высота среза от 60 до 110 мм (набор из 2 шт.) |  |
| VG21.83.34 | 1 | Вилка на ВОМ 8 шлицов |  |
| **Цена с НДС, Рублей:** |  798 672,00 ₽  |

|  |
| --- |
| *Опции:* |
| KT55112000 |  | Система ProFit (быстрая замена ножей) | 33 158,00 |

Местонахождение: Казань.

Состояние: новая.